Title: Engine and Performance
Author: windsor
Last saved by: meinamia
Company: Home

TEKNISET TIEDOT

Chrysler Sebring
Alla esitetyt tiedot pohjautuvat julkaisuajankohdan (14.03.2007) tietoihin  ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tiedot ovat Euroopan markkina-alueelle tarkoitettuja ja voivat poiketa muiden markkina-alueiden tiedoista.

Yleistä
Korimalli	Neliovinen sedan
Kokoonpanotehdas	Sterling Heights Assembly, Michigan, USA

Moottorit
2.0-litrainen Dual VVT
Tyyppi	Nelisylinterinen rivimoottori, jossa imusarjan kanavia voidaan säätää elektronisesti ohjatun venttiilin avulla. Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää tasapainoakselia. 
Iskutilavuus	2.0 l (1998cm^3)
Syl. halkaisija x Iskun pituus	86 x 86mm
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen, kaksi yläpuolista nokka-akselia (DOHC), 16 venttiiliä, elektronisesti ohjattu imu-ja pakoventtiilien ajoitus (Dual VVT), suoratoimiset mekaaniset venttiilinnostimet.
Polttoainejärjestelmä	Vaiheittainen monipistesuihkutus, paluukierroton.
Moottorin rakenne	Alumiininen sylinteriryhmä, jossa kuivat terässylinteriputket. Alumiinirakenteinen sylinterikansi sekä moottorin alakehikko. 
Puristussuhde	10.5:1
Suurin teho	115 kW (156 hv) @ 6300 rpm
Suurin vääntömomentti	190 Nm @ 5100 rpm
Suurin kierrosluku	6400 rpm
Polttoainevaatimus	95E
Päästöjenhallinta	Yksi kolmitoimikatalysaattori kaksi happitunnistinta
Päästötaso	Euro IV

2.4- litrainen Dual VVT
Tyyppi	Nelisylinterinen rivimoottori, jossa imusarjan kanavia voidaan säätää elektronisesti ohjatun venttiilin avulla. Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää tasapainoakselia. 
Iskutilavuus	2.4 l (2360cm^3.)
Syl. halkaisija x Iskun pituus	86 x 97mm 
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen, kaksi yläpuolista nokka-akselia (DOHC), 16 venttiiliä, elektronisesti ohjattu imu-ja pakoventtiilien ajoitus (Dual VVT), suoratoimiset mekaaniset venttiilinnostimet
Polttoainejärjestelmä	Vaiheittainen monipistesuihkutus, paluukierroton.
Moottorin rakenne	Alumiininen sylinteriryhmä jossa kuivat terässylinteriputket. Alumiinirakenteinen sylinterikansi sekä moottorin alakehikko.
Puristussuhde	10.5:1
Suurin teho	125 kW (170 hv) @ 6000 rpm
Suurin vääntömomentti	220 Nm @ 4500 rpm
Suurin kierrosluku	6400 rpm
Polttoainevaatimus	95E
Päästöjenhallinta	Yksi kolmitoimikatalysaattori kaksi happitunnistinta
Päästötaso	Euro IV

2.0-litrainen CRD
Tyyppi	Nelisylinterinen rivimoottori, turboahdettu
Iskutilavuus	2.0 l (1968cm^3)
Syl. halkaisija x Iskun pituus	81 x 95.5mm 
Venttiilikoneisto	Hammashihnakäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä, hydrauliset nostimet.
Polttoainejärjestelmä	Bosch U1-P2, pumppusuuttimin toteutettu elektronisesti ohjattu suoraruiskutus. 
Moottorin rakenne	Valurautalohko, alumiinikansi 
Puristussuhde	18:1
Suurin teho	103 kW (140 hv) @ 4000 rpm
Suurin vääntömomentti	310 Nm @ 1750 rpm
Suurin kierrosluku	5000 rpm
Polttoainevaatimus	Diesel, settaniluku min. 49, DIN EN 590
Päästöjenhallinta	Jäähdytetty EGR, hapetuskatalysaattori
Päästötaso	Euro IV

Vaihteistot
4-vaihteinen automaatti
Yleistä	41TES: 4 vaihdetta, ajo-olosuhteisiin sopeutuva ohjauselektroniikka, elektronisesti kytkeytyvä momentinmuuntimen lukitus, Auto Stick
Välityssuhteet
1.	2.84
2.	1.57
3.	1.0
4.	0.69
R.	2.21
Vetopyörästö	3.91
Suurin kokonaisvälitys	2.70

5-vaihteinen manuaali
Yleistä	MP T355: 5 vaihdetta, kaikki eteenpäinajovaihteet synkronoitu, vaijereilla toteutettu vaihteensiirto.
Välityssuhteet
1.	3.77
2.	2.16
3.	1.41
4.	1.03
5.	0.81
R	3.417
Vetopyörästö	4.12
Suurin kokonaisvälitys	3.34

6-vaihteinen manuaali
Yleistä	Aisin BG6: 6 vaihdetta, kaikki vaihteet synkronisoitu, vaijereilla toteutettu vaihteensiirto.
Välityssuhteet
1.	3.538
2.	2.045
3.	1.367
4.	0.974
5.	0.897
6.	0.791
R	3.831
Vetopyörästö	Vaihteet 1-4: 4.059; Vaihteet 5-6 ja R: 3.450
Suurin kokonaisvälitys	2.728

Jousitus ja alusta
Edessä	MacPherson –tyyppinen erillisjousitus. Kierrejouset, kaasuiskunvaimentimet, kallistuksenvakain. Korista eristetty apurunko.
Taka	Erillinen monivarsituenta, kierrejouset, kallistuksenvakain, kaasuiskunvaimentimet, korista eristetty apurunko.

Ohjaus
Tyyppi	Tehostettu raidetanko-ohjaus
Välityssuhde	16.5:1
Kääntösäde	11.13m 
Ohjauspyörän kierroksia	3.3

Renkaat ja vanteet

Touring
Vanne	Maalattu kevytmetallivanne
Koko	17 x 6.5
Rengaskoko	P215/60R17 
Varapyörä	Compact

Limited
Vanne	Maalattu kevytmetallivanne 
Koko	18 x 7
Rengaskoko	P215/55R18 
Varapyörä	Compact

Jarrut
Edessä
Levyn koko ja tyyppi	294 x 26 mm tuuletettu levy
Satulan koko ja tyyppi	57mm yksimäntäinen, kelluva
Pyyhkäisypinta	1442 cm^2

Takana
Levyn koko	262 x 10mm 
Satulan koko ja tyyppi	35mm yksimäntäinen, kelluva
Pyyhkäisypinta	894.6 cm^2

Järjestelmä
Tehostin	204 x 230mm alipaine 
ABS	Vakio
Vetoluistonesto	Vakio
ESP	Vakio
Jarruassistentti	Vakio

Mitat
Kaikki mitat millimetreissä, jollei toisin ole merkitty.

Pituus	4850
Leveys	1843
Korkeus	1497
Akseliväli	2765
Raideleveys edessä	1570
Raideleveys takana	1570
Ilmanvastuskerroin	0.333

Sisätilat
Istuinpaikat	Edessä 2, takana 3

Edessä (SAE)
Pääntila	1000.1 ilman kattoluukkua; 946.7 kattoluukulla
Jalkatila 	1078.3
Hartiatila	1432.9 
Lantiotila	1357.8
Istuimen liikematka	260 

Takana (SAE)
Pääntila	975.6
Jalkatila	919.2
Polvitila	49.4
Hartiatila	1431.5
Lantiotila	1351.1

Tavaratila (ISO standardi)	394 litraa 

Massat ja tilavuudet
Luvut ovat kilogrammoissa jollei toisin ole merkitty.

Omamassa	2.0 l 	1555-1630 
	2.4 l 	1585-1635 
	2.0 l CRD 	1635-1710
Kokonaismassa	2040 
Suurin sallittu perävaunupaino (jarrullinen)
	2,0 l ja 2,4 l	1000 
	2,0 CRD	1500 
Suurin sallittu perävaunupaino (jarruton)
	kaikki mallit	450

Polttoainesäiliö	64L 
Moottoriöljytilavuus	2,0 l ja 2,4 l 	4.26L 
	2,0 CRD 	4.0L 
Jäähdytinneste	7.8L (sisältää lämmityslaitteen kennon ja paisuntasäiliön)

Kulutus (l/100km)
	2.0L	2.4L	2.0 CRD
Kaupunki	10.7	12.3	8.2
Maantie	6.1	6.9	5.1
Yhdistetty	7.8	8.9	6.2
Yhdistetty CO_2 (g/km)	185	211	170

Suorituskyky
	2.0L	2.4L	2.0 CRD
0-100 km/h	10,7 s.	10,0 s.	10,5 s.
Huippunopeus	190 km/h	200 km/h	203 km/h

Takuu
2v ilman kilometrirajoitusta.